HCL-Panel – LED-Deckeneinlegeleuchte mit DALI-2 und Tunable White
HCL-Panel 625x625 DALI-2 DALI-2-zertifizierte LED-Deckeneinlegeleuchte mit einstellbarer Farbtemperatur (Tunable White: 2700K – 6500K) für Human Centric Lighting (HCL)-Anwendungen.
Besondere Produktfunktionen:
Tunable White-Technologie zur individuellen Anpassung der Farbtemperatur
Gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung durch opalen Diffusor
DALI-2 Steuerung für einfache Integration in moderne Lichtmanagementsysteme
Hohe Effizienz von 120 lm/W bei 4000 lm Lichtstrom
Langlebige LED-Technologie mit bis zu 50.000 Stunden (L70B50 @ 25°C)
Kompatibel mit Systemdecken (Einlegemontage für 625 x 625 mm Rastermaß)
Benutzerschnittstelle:
DALI-Bus
Steuerungssystem:
DALI-2
Montage:
Montageart: Einlegen
Montageort: Decke
Einbaumaße: 625 x 625 mm
Einbautiefe: 110 mm
Abmessungen & Material:
Länge: 620 mm
Breite: 620 mm
Höhe/Tiefe: 35 mm
Werkstoff: Stahl, lackiert
Farbe: Weiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht: 2425 g
Schutzart & Umgebungsbedingungen:
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II
Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C
Elektrische Ausführung:
Nennspannung: 220–240 V AC / 50–60 Hz
Leistungsaufnahme: 40 W
Einschaltstrom: ≤ 60A / 100 µs @ 230 V AC
Ausgangsstrom: 1050 mA
Standby-Verbrauch: < 0,5 W
Lichttechnische Daten:
Diffusor: Opal
Entblendung: DDP (mikroprismatisch)
Lichtaustritt: Direkt
Ausstrahlungswinkel: 120°
Lichtstrom: 4000 lm
Lichtausbeute: 120 lm/W
Farbtemperatur: 2700–6500 K (Tunable White)
Farbwiedergabeindex: Ra > 85
Farbtoleranz: ≤ 5 SDCM
Lebensdauer:
L70B50 (25 °C): 50.000 h
L80B10 (25 °C): 40.000 h
L90B10 (25 °C): 20.000 h